Приложение 5

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5.1** |  Туалетная комната  |
| 5.1.1 | Ширина дверного проема  | Не менее 0,9 м Двери должныоткрываться наружу | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.2 | Дверной порог | Отсутствует или не более 0,014 м  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.3 | Дверные ручки  | Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий | п.6.4.3 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.4 | Размеры санитарно-гигиенического помещения | Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м;Универсальные кабины уборных:- с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м;- с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.5 | Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски. | Шириной не менее 0,8 м  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020  |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.6 | Свободное пространство для разворота кресла-коляски | Диаметром не менее 1,4 м  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020  |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.7 | Поручни у унитаза  | Один или оба откидные | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.8 | Ширина между поручнями унитаза | Не более 0,6 м | Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.9 | Конфигурация унитаза | - высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья), длина 0,7 м;- имеет опору для спины- с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением | п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.10 | Писсуар  | - на высоте от пола не более 0,4 м;- с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020п. 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.11 | Требования к раковине | высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м | п.6.3.3, п.8.1.7 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.12 | Поручни у раковины  | Наличие. | п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017 |  |  |  |  |  | О |
| 5.1.13 | Водопроводные краны | водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа | п. 6.3.9 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | О,К |
| 5.1.14 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола | п. 6.4.2 СП 59.13330.2020  |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.15 | Информационные таблички помещений | со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020  |  |  |  |  |  | К,О,С |
| 5.1.16 | Кнопка вызова персонала | оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О,С |
| **5.2** | **Душевая/ ванная комната** |
| 5.2.1 | В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины,оборудованной для инвалида на кресле-коляске | предусматривается пространстводля подъезда кресла-коляски. | п. 6.3.4 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Ширина дверного проема  | Не менее 0,9 м Двери должныоткрываться наружу | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К |
| 5.2.3 | Дверной порог | Отсутствие или не более 0,014 м  | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.4 | Дверные ручки  | Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий | п.6.4.3 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.5 | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения | - закрытые душевые кабины- нескользкий пол - поддон без порога | п.6.3.5 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О,С |
| 5.2.6 | Сиденье складное переносное или закрепленноена стене. Поручни. Душ. | - сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона,- не закрепленный, ручной душ, - настенные поручни, - глубина и длина сиденья не менее 0,5 м. | п.6.3.5 СП 59.13330.2020п. 5.2.8.7, п.5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.7 | Размеры душевых | - закрытые 1,8 x 1,8 м;- открытые и со сквозным проходом1,2 x 0,9 м | п.6.3.7 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.8 | Габариты поддона (трапа) в душевых  | свободная зона не менее 0,9 x 1,5 м. | п.6.3.7 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.9 | Кнопка вызова персонала | оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 |  |  |  |  |  | К,О,С |

## Работа по адаптации объектов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната |  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям.  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |  |  |  |

 Комментарий к заключению:

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.