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О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральными законами от 20 марта 2025 г.
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП) и осуществления контроля за ходом их подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.,
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок готовности жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры (далее – объекты жилищно-коммунального хозяйства), объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, объектов, обеспечивающих нужды социальной защиты населения (далее – объекты социальной сферы) к эксплуатации в осенне-зимний период в Александровском муниципальном округе – 15 сентября 2026 года.
1.1. Отопительный период начинается не позднее и заканчивается не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
1.2. Установить срок пуско-наладочных работ в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии: до 30 сентября 2026 года.

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. и по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение 1);

2.2. Состав Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. и по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (Приложение 2);
2.3. План основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов (Приложение 3);

2.4. Программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального круга (Приложение 4).
3. Комиссии приступить к работе не позднее 1 июня 2026 г.
4. Установить срок готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. к 1 сентября 2026 г. следующих объектов, расположенных на территории Александровского муниципального округа:

- объекты жилищного фонда;
- объекты социальной сферы.

5. Рекомендовать руководителям объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы:

5.1. В срок до 24 апреля 2026 года предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства Александровского муниципального округа планы мероприятий и графики по подготовке объектов, находящихся в их ведении, к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг., считая первоочередными следующие задачи:

5.1.1. Обеспечение технической готовности систем теплоснабжения объектов.
5.1.2. Замена ветхих сетей теплоснабжения и водоотведения, в соответствии с утвержденным планом работы.
5.1.3. Ревизия и замена отсекающей (секционирующей) запорной арматуры.
5.1.4. Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному периоду.
5.2. В срок до 1 сентября 2026 года подтвердить готовность жилищного фонда и объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. путем сдачи на каждый объект в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа паспорта готовности потребителей тепловой энергии согласно графику по формам согласно приложениям 5-15 к настоящему постановлению:

- паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. (Приложение 5);

- акт промывки теплопотребляющих установок (Приложение 6);

- акт о проведении наладки режимов (Приложение 7);

- акт о проведении проверки запорной арматуры и регулирующей арматуры (Приложение 8);

- акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок (Приложение 9);
- акт о проведении проверки работоспособности автоматических регуляторов (Приложение 10);

- акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезок (Приложение 11);

- акт проверки технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному периоду (Приложение 12);

- акт осмотра приборов учета тепловой энергии, холодного водоснабжения (Приложение 13);

- акт осмотра контрольно-измерительных приборов (Приложение 14);

- акт осмотра теплового контура здания (Приложение 15);

- организационно-распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок
(не обслуживающая организация, а сотрудник Потребителя);

- организационно-распорядительный документ по перечню документации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (ИТП, тепловые сети, внутридомовые инженерные сети);

- инструкция для объектов, не являющихся опасными производственными объектами;

- паспорт индивидуального теплового пункта;

- проект внутренних инженерных систем;

- лицензия на управление МКД;

- выписка из штатного расписания организации;

- договор на техническое обслуживание (эксплуатацию) систем теплоснабжения;

- договор теплоснабжения;

- договор поддерживания резервной мощности;

- акт сверки (представляется с подписью теплоснабжающей организации);

- акт о проведении дезинфекции систем теплоснабжения, оформляется аккредитованной организацией);

- договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;

- акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования;

- план подготовки к ОЗП с корректировками.

5.3. Произвести заполнение внутридомовых тепловых систем по мере выполнения планов-графиков, но не позднее 15 сентября 2026 года.
6. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям: 
6.1. Включить в план работы организации на 2026 год объем работы по подготовке энергетического оборудования, тепловых сетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения, газораспределительных сетей к отопительному периоду 2026-2027 гг., особое внимание уделить ревизии и замене отсекающей (секционирующей) запорной арматуры;

6.2. В срок до 15 апреля 2026 года предоставить в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Александровского муниципального округа при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы, находящихся в их ведении, к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг.:

6.2.1. график подготовки котельных, ЦТП, бойлеров, тепловых сетей, находящихся в обслуживании теплоснабжающих организаций, функционирующих на территории Александровского муниципального округа, к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.;

6.2.2. планы мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период с указанием объектов, виды и объемы необходимых ремонтных работ, сроков их выполнения, источников финансирования и лиц, ответственных за выполнение указанных мероприятий.
6.3. В срок до 15 сентября 2026 года подтвердить готовность теплоснабжающих установок к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. путем предоставления в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа согласно графику по формам согласно приложению к настоящему постановлению:

- паспорт готовности потребителей тепловой энергии;

- выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированной организации для эксплуатации оборудования;

- копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения;

- утвержденное положение о диспетчерской службе;

- распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление при суммарной мощности менее 10 Гкал/час;

- приказ или иной распорядительный документ по перечню документации для опасных производственных объектов (ОПО) (котельные на газовом и дизельном топливе, котельные с ОРПД (признаки опасности 2.2), тепловые сети с температурным графиком выше 115 град. С (признаки опасности 2.2);

- приказ или иной распорядительный документ по перечню документации, не являющихся ОПО (ЦТП, тепловые сети с температурным графиком не выше 115 град. С);

- инструкция для объектов ОПО;

- инструкция для объектов, не относящихся ОПО;

- журнал проверки знаний по электробезопасности;

- журнал проверки знаний ПТЭ ТЭ руководителей и специалистов;

- журнал проверки знаний ПТЭ ТЭ оперативного персонала;

- журнал проверки знаний ПТЭ ТЭ оперативного-ремонтного персонала;

- журнал проверки знаний ПТЭ ТЭ ремонтного персонала;

- журнал проверки знаний ПТЭ ТЭ диспетчерского персонала;

- протоколы проверки знаний по эксплуатации газового оборудования, ОРПД персонала;

- протоколы аттестации руководителей, ответственных специалистов в органах Ростехнадзора;

- удостоверения и протоколы о повышении квалификации в области пожарной безопасности;

- удостоверения о прохождении подготовки на курсах гражданской обороны;

- программа обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- организационно-распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО;

- приказ или иной организационно-распорядительный документ об утверждении инструкции по охране окружающей среды, комплект инструкций по охране окружающей среды; порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряд-допуска;

- программы противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

- разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный сезон;

- технический отчет о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты;

- копии утвержденной инструкции по эксплуатации докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включая режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей;

- копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

- разработанный и утвержденный документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколов испытаний и наладки; 

- копии паспортов паровых и (или) водогрейных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающих под избыточным давлением, с отметкой о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию;

- копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров здания и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений;

- копии актов и паспортов дымовых труб;

- акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей;

- акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей;

- документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием трубопроводов тепловых сетей, проложенных в непроходных каналах, и при бесконтактной прокладке;

- акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов;

- акт изменения удельного сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов;

- акт опробования работоспособности оборудования насосных станций;

- копии договора поставки основного топлива на срок не менее срока предстоящего отопительного периода;

- перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации;

- копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности;

- разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения;

- положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;

- справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений;

- план подготовки к отопительному периоду с корректировками.

6.4. Осуществлять после начала отопительного периода поставку теплоносителя на нужды отопления зданий только при наличии актов готовности теплотехнического оборудования объектов к эксплуатации в зимний период.
7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа:

7.1. В период с 1 июня 2026 года по 15 сентября 2026 года на первое число каждого месяца предоставлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Александровского муниципального округа, независимо от форм собственности, по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».
8. Комиссии администрации Александровского муниципального округа 
с 1 июня 2026 года организовать выездные проверки выполнения планов мероприятий, графиков по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы.
9. Ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. территориально возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа, начальника территориального управления рп. Яйва и начальника территориального отдела рп. Всеволодо-Вильва.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 

муниципального округа 





О.Э. Белобаржевская
Приложение 1
к постановлению 

администрации Александровского муниципального округа 

от 07.04.2027 № 417
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов и по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
1. Общие положения
1.1. Комиссия является координирующим органом при администрации Александровского муниципального округа и создается для организации решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
1.2. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Основные задачи

Основными задачами работы Комиссии являются:

2.1. Контроль и координация действий по выполнению мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

2.2. Оценка готовности к эксплуатации в осенне-зимний период
2026-2027 гг. путем проведения технической и камеральной проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, сетей водопотребления, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. 

2.3. Мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
2.4. Контроль за созданием нормативных запасов топлива, материально-технических ресурсов для ликвидации возможных нештатных и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа.

2.5. Результатом готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. является сводный оценочный лист потребителя и теплоснабжающей организации, оформленный в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3. Права комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1.1. рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.;
3.1.2. запрашивать у руководителей предприятий, организаций и учреждений не зависимо от форм собственности информацию о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.;

3.1.3. заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц ответственных за выполнение конкретных мероприятий, запрашивать письменные объяснения о причинах отставания при невыполнении необходимых работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.;

3.1.4. решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, оформленные муниципальными правовыми актами, являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами не зависимо от форм собственности на территории Александровского муниципального округа.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.
4.2. Председатель комиссии:

- организует работу и ведет заседание комиссии;

- дает поручения членам комиссии в соответствии с принятыми решениями комиссии;

- утверждает план работы Комиссии;

- определяет порядок рассмотрения вопросов; 

- контролирует выполнение принятых решений;

4.3. Член комиссии:

- принимает участие в рассмотрение вопросов, вынесенных на комиссию;

- вносит на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, отнесенные к деятельности Комиссии; участвует в их подготовке, обсуждении и принятии решений;

- содействует реализации решений комиссии;
- выполняет поручения Комиссии в установленные сроки.

4.4. Комиссия работает в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся в сроки, утвержденные графиком проведения заседаний в соответствии с повесткой дня.

4.6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4.7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует большинство её членов.

4.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
4.9. Итоги работы комиссии оформляются протоколом.
4.10. Заседания комиссии являются открытыми, на них могут присутствовать все заинтересованные лица.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
СОСТАВ
комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. и по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии
	Захарова

Елена Васильевна
	и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, председатель комиссии

	
	

	Ерыгина

Ольга Андреевна 
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа, заместитель председателя комиссии



	Члены комиссии:


	

	Стольников 

Дмитрий Александрович

Волик

Елена Евгеньевна
	начальник территориального управления рп. Яйва администрации Александровского муниципального округа

начальник территориального отдела рп. Всеволодо-Вильва администрации Александровского муниципального округа



	Морозова
Гулера Бариевна 
	заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа

	
	

	Овчинникова
Анастасия Александровна
	консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа

	Представители:
	

	
	инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию)



	
	ЗУУ «Ростехнадзора» (по согласованию)



	
	АО «Газпром газораспределение Пермь». Филиал в г. Березники. Ремонтно-эксплуатационное управление г. Александровск (по согласованию)


Приложение 3
к постановлению
администрации 
Александровского 
муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

	№

п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Первое организационное заседание комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. Утверждение плана-графика проведения заседаний комиссии по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	10 апреля
	Заместитель председателя комиссии

	2.
	Предоставление планов - графиков по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерного оборудования на них к эксплуатации в зимних условиях 2026-2027 гг. на основе результатов весеннего осмотра жилого фонда отопительного сезона 2026-2027 гг. с указанием срока начала и окончания подготовки каждого многоквартирного жилого дома, а также получения паспортов готовности по каждому многоквартирному жилому дому.
	до

20 апреля
	Руководители управляющих организаций, ТСЖ, собственники помещений в МКД при непосредственном способе управления, руководители объектов социальной сферы

	3.
	Предоставление плана - графика по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. на основе результатов весенних осмотров объектов, отопительного периода 2026-2027 гг. и производственных программ, с указанием срока начала и окончания работ.
	до
15 апреля
	Руководители ресурсоснабжающих организаций

	4.
	Формирование сводного план - графика подготовки жилищного фонда (всего, с разбивкой по управляющим организациям, ТСЖ, непосредственный способ управления) в соответствии с постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г.
	до
30 апреля
	Заместитель председателя комиссии

	5.
	Формирование сводного план - графика подготовки объектов социальной сферы (всего, с разбивкой по объектам)
	до

30 апреля
	Заместитель председателя комиссии

	6.
	Рассмотрение и утверждение плана - графика подготовки жилищного фонда, рассмотрение планов - графиков объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры по подготовке к эксплуатации в осенне- зимний период 2026-2027 гг.
	до

7 мая
	Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии

	7.
	Разработка и утверждение Программы проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	до

7 мая
	Зам. председателя комиссии

	8.
	Отчеты о выполнении плана - графиков подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	1 раз в месяц до 26 числа текущего месяца
	Руководители предприятий, организаций и учреждений.

	9.
	Рассмотрение вопросов связанных с исполнением планов-графиков подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период
2026-2027 гг.
	1 раз в месяц на заседании Комиссии, согласно утверждённого графика
	Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
начальник территориального управления рп. Яйва, начальник территориального отдела рп. Всеволодо-Вильва

	10.
	Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии
	с 1 июля по 15 сентября
	Комиссия по проведению проверок.

	11.
	Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	с 1 июля по 15 сентября
	Комиссия по проведению проверок.

	13.
	Формирование итоговых сведений о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	до

1 октября
	Заместитель председателя комиссии

	14.
	Оформление паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	до

11 сентября
	Заместитель председателя комиссии

	15.
	Оформление паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	до

2 ноября
	Заместитель председателя комиссии

	16.
	Оформление паспорта готовности Александровского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	до

16 ноября
	Зам. председателя комиссии


Приложение 4
к постановлению

администрации 
Александровского муниципального округа

от 07.04.2026 № 417
____
ПРОГРАММА

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа 
	№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих проверке
	Сроки проведения проверки

	1. 
	МУП «Теплоэнергетика»
	до 15.09.2026

	2. 
	МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	до 15.09.2026

	3. 
	МУП «Коммунальные электрические сети»
	до 15.09.2026

	4. 
	МБУ ДО «Александровская спортивная школа»
	до 15.09.2026

	5. 
	ООО «Тепловдом»
	до 15.09.2026

	6. 
	Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	до 15.09.2026

	7. 
	ООО «Теплоснаб»
	до 15.09.2026

	8. 
	ООО УК «Комфорт»
	до 01.09.2026

	9. 
	МУП «ЯйваДом»
	до 01.09.2026

	10. 
	ООО УСК «Спутник»
	до 01.09.2026

	11. 
	ООО «Яйвинский Жилищно-Коммунальный Сервис»
	до 01.09.2026

	12. 
	ООО «ЖЭК Мастер»
	до 01.09.2026

	13. 
	МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	до 01.09.2026

	14. 
	ТСЖ г. Александровска, непосредственное управление
	до 01.09.2026

	15. 
	ТСЖ рп. Яйва
	до 01.09.2026

	16. 
	Дошкольные учреждения, школьные учреждения и другие образовательные учреждения, объекты культуры и спорта, объекты здравоохранения
	до 01.09.2026


Приложение 5
к постановлению 
администрации 
Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду

2026 – 2027 гг.
Адрес: ______________________________________________________________
Принадлежность объекта: _______________________________________20___г.
I. Общие сведения об объекте

1. Год постройки _____________________________________________________

2. Характеристика: ________ (износ в %), ______ (количество этажей), _______

(количество подъездов), _________ (количество квартир), __________ (наличие

подвалов), ________ (количество цокольных этажей), ___________ кв. м. общей

площади, общая площадь объектов, кв. м. ________________________, площадь

нежилых помещений, кв. м.__________________

3. Характеристика инженерного оборудования, его количества: _____________
4. Источники: 

теплоснабжения _______________________________________________________
газоснабжение________________________________________________________
твердого и жидкого топлива ____________________________________________
энергоснабжения _____________________________________________________

автоматической системы противопожарной защиты и дымоудаления _________
II. Результаты эксплуатации объекта в осенне-зимний период

2026-2027 гг.

	№п/п
	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементом и инженерного оборудования
	Дата
	Причины возникновения
	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации объекта в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

	№ п/п
	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы изменения
	Всего по плату подготовки к зиме
	Выполнено при подготовке к зиме

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Объем работ: 
	
	
	

	1.1.
	Ремонт кровли 
	
	
	

	1.2. 
	Ремонт чердачных помещений, в том числе: 
	
	
	

	1.2.1.
	Утепление перекрытий 
	
	
	

	1.2.2.
	Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков 
	
	
	

	1.3.
	Ремонт фасадов, в том числе:
	
	
	

	1.3.1.
	Ремонт и покраска
	
	
	

	1.3.2.
	Герметизация швов 
	
	
	

	1.3.3.
	Ремонт водосточных труб
	
	
	

	1.3.4.
	Утепление оконных проемов 
	
	
	

	1.3.5.
	Утепление дверных проемов 
	
	
	

	1.4.
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:
	
	
	

	1.4.1.
	Изоляция трубопроводов 
	
	
	

	1.4.2.
	Ремонт дренажных и водоотводящих устройств 
	
	
	

	1.5.
	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:
	
	
	

	1.5.1.
	Отмосток 
	
	
	

	1.5.2.
	Приямков 
	
	
	

	1.6.
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
	
	
	

	1.6.1.
	Центрального теплоснабжения 
	
	
	

	1.6.1.1.
	- радиаторов 
	
	
	

	1.6.1.2.
	- трубопроводов 
	
	
	

	1.6.1.3.
	- запорной арматуры 
	
	
	

	1.6.1.4.
	- промывка и опрессовка
	
	
	

	1.6.2.
	Индивидуальных котлов отопления:
	
	
	

	1.6.2.1.
	- на газе
	
	
	

	1.6.2.2.
	- на твердом топливе 
	
	
	

	1.6.3.
	Тепловых пунктов 
	
	
	

	1.6.4.
	Элеваторных узлов 
	
	
	

	1.6.5.
	Горячего водоснабжения 
	
	
	

	1.6.5.1.
	- трубопроводов
	
	
	

	1.6.5.2.
	- запорной арматуры
	
	
	

	1.6.5.3.
	- промывка и опрессовка 
	
	
	

	1.6.6.
	Водопровода:
	
	
	

	1.6.6.1.
	- ремонт и замена арматуры 
	
	
	

	1.6.6.2.
	- ремонт трубопроводов 
	
	
	

	1.6.7.
	Водоотведение:
	
	
	

	1.6.7.1.
	- ремонт трубопроводов
	
	
	

	1.6.7.2.
	- ремонт колодцев
	
	
	

	1.6.7.3.
	- промывка системы 
	
	
	

	1.6.8.
	Электрооборудование:
	
	
	

	1.6.8.1.
	- ремонт световой электропроводки
	
	
	

	1.6.8.2.
	- ремонт силовой электропроводки
	
	
	

	1.6.8.3.
	- ремонт вводных устройств 
	
	
	

	1.6.8.4.
	- ремонт электрощитовых 
	
	
	

	1.6.8.5.
	- ремонт электродвигателей 
	
	
	

	1.7.
	Другие работы 
	
	
	


IV. Результаты проверки готовности объекта к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии:

____________________________________________ (Ф.И.О.(последнее – при наличии)

Заместитель председателя комиссии:

____________________________________________ (Ф.И.О.(последнее – при наличии)

Секретарь комиссии:
____________________________________________ (Ф.И.О.(последнее – при наличии)

Члены комиссии:

____________________________________________ (Ф.И.О.(последнее – при наличии)

____________________________________________ (Ф.И.О.(последнее – при наличии)

____________________________________________ (Ф.И.О.(последнее – при наличии)

провели проверку вышеуказанного объекта. 

Решение комиссии: объект к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. подготовлен/неподготовлен (указать нужное) 

Подписи:

Председатель комиссии:

__________________________            ____________________________________

                           (подпись)
(Ф.И. О. (последнее – при наличии) 
Заместитель председателя комиссии: 

__________________________            ____________________________________

                           (подпись)
(Ф.И. О. (последнее – при наличии) 

Члены комиссии:

__________________________            ____________________________________

                           (подпись)
(Ф.И. О. (последнее – при наличии) 

__________________________            ____________________________________

                           (подпись)
(Ф.И. О. (последнее – при наличии) 

__________________________            ____________________________________

                           (подпись)
(Ф.И. О. (последнее – при наличии) 
Разрешаю эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2026-2027 гг.
Руководитель объекта социальной сферы, руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, руководитель организации жилищно-коммунального хозяйства, товарищества собственников жилья, иного специализированного потребительского кооператива либо лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников (указать нужное):

Руководитель _________________________________________________

                                                        Ф.И.О., должность, номер телефона
Приложение 6
к постановлению 
администрации 
Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
____
АКТ
промывки теплопотребляющей установки
____________________________


                                «___»__________202___г.
  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,

                                                                                                (адрес объекта)
1. Система горячего водоснабжения

	
	Инженерные сети ГВС отсутствуют

	
	Промывка не проведена

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными

	V
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды 
в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными


2. Система отопления
	
	Инженерные сети отопления отсутствуют

	
	Промывка не проведена

	V
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды 
в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными


3. Система вентиляции
	V
	Инженерные сети вентиляции отсутствуют

	
	Промывка не проведена

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными

	
	Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды 
в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными


Заключение
На основании вышеизложенного считать результаты промывки

	V
	соответствующими

	
	не соответствующими


существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 7
к постановлению 
администрации 
Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
АКТ
о проведении наладки режимов
____________________________


                               «___»__________202___г.

  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,

                                                                                                (адрес объекта)
Согласно требованиям Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)

	V
	теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

	
	внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок


До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха.

Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации, наладка автоматических регуляторов. 

1. Система горячего водоснабжения
Автоматические регуляторы

	V
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


Элеваторы

	
	не предусмотрены проектом

	V
	в наличии

	
	подмес заглушен

	V
	подмес не заглушен


Диаметр сопла общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, 
№ 4_____ мм, № 5_____ мм,

Дроссельные диафрагмы

	
	не предусмотрены проектом

	V
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии циркуляции, в наличии


Диаметр общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,

2. Система отопления.
Автоматические регуляторы

	V
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


Элеваторы

	
	не предусмотрены проектом

	V
	в наличии

	
	подмес заглушен

	V
	подмес не заглушен


Диаметр сопла общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,

Дроссельные диафрагмы

	
	не предусмотрены проектом

	V
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии обратной, в наличии


Диаметр общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,

3. Система вентиляции
Автоматические регуляторы

	V
	не предусмотрены проектом 

	
	в наличии, наладка проведена


Элеваторы

	
	не предусмотрены проектом

	V
	в наличии

	
	подмес заглушен

	V
	подмес не заглушен


Диаметр сопла общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,

Дроссельные диафрагмы

	
	не предусмотрены проектом

	V
	на линии прямой, в наличии

	
	на линии обратной, в наличии


Диаметр общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,

4. Ограничительные устройства

	V
	опломбированы

	
	не опломбированы


Номера пломб __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Заключение
Ограничительные устройства

	V
	установлены и опломбированы

	
	не установлены и не опломбированы


Система теплопотребления

	V
	гидравлически отрегулирована 

	
	не отрегулирована


	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 8
к постановлению
администрации
Александровского муниципального округа

  от 07.04.2026 № 417
____
АКТ
о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры
____________________________


                            «___»____________ 202__г.

   (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,

                                                                                                (адрес объекта)
1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники)

Запорная арматура

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует


Тепловая изоляция запорной арматуры

	
	не предусмотрена проектом

	V
	в наличии

	
	отсутствует


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

	V
	не повреждены, установлены на 



	
	повреждены

	
	не предусмотрены


2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования

	V
	регуляторы давления

	V
	регуляторы температуры

	V
	регуляторы расхода (перепада давления)

	V
	регулирующие клапана

	V
	балансировочные клапаны


Регулирующая арматура

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособна

	
	не работоспособна

	
	установлена не в полном объеме

	
	отсутствует


Тепловая изоляция регулирующей арматуры

	
	не предусмотрена проектом

	V
	в наличии

	
	отсутствует


Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

	V
	не повреждены, установлены на 



	
	повреждены

	
	не предусмотрены


Заключение
Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации 

	V
	пригодна

	
	не пригодна


Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации
	V
	пригодна

	
	не пригодна

	
	не предусмотрена проектом


	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 9
к постановлению 
администрации 
Александровского муниципального округа 

  от 07.04.2026 № 417
АКТ
о проведении испытаний на плотность и прочность
(гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок
____________________________


                                   «___»__________ 202__г.

  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,

                                                                                                (адрес объекта)
1. Трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя

	
	магистральные

	V
	квартальные сети ЦО

	V
	квартальные сети ГВС

	
	на балансе потребителя отсутствуют


Проведены гидравлические испытания от __________________________________________

______________________________________________________________________________

до вводной запорной арматуры, протяженностью ________ м. в двухтрубном исчислении, 

Ду ______________________ , материал _________________________________________

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление в тепловой сети снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего ______   кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.

	V
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты




Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

	V
	отсутствуют

	
	присутствуют


Трубопроводы тепловой сети гидравлические испытания

	V
	выдержали

	
	не выдержали


2. Участки трубопроводов тепловых вводов сетей до вводной запорной арматуры
	
	гидравлические испытания не проведены

	V
	силами теплоснабжающей организации проведены гидравлические испытания совместно с трубопроводами тепловой сети, результаты испытаний отражены в актах теплоснабжающей организации, трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания выдержали

	
	силами теплоснабжающей организации проведены гидравлические испытания совместно с трубопроводами тепловой сети, трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания не выдержали


3. Оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов
	
	теплообменники, насосы, трубопроводы систем ЦО

	V
	теплообменники, насосы, трубопроводы систем ГВС

	V
	теплообменники, насосы, трубопроводы систем вентиляции

	
	на балансе потребителя отсутствуют


Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов ИТП.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______ кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

	V
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты




Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

	V
	отсутствуют

	
	присутствуют


Трубопроводы и оборудование ИТП гидравлические испытания

	V
	выдержали

	
	не выдержали


4. Внутренние системы теплопотребления

	V
	система отопления

	V
	система горячего водоснабжения

	
	система вентиляции


4.1. Проведены гидравлические испытания внутренних систем отопления

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______ кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

	V
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты




Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

	V
	отсутствуют

	
	присутствуют


Внутренние системы отопления гидравлические испытания

	V
	выдержали

	
	не выдержали


4.2. Проведены гидравлические испытания внутренних систем горячего водоснабжения

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______ кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

	V
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты




Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

	V
	отсутствуют

	
	присутствуют


Внутренние системы ГВС гидравлические испытания

	V
	выдержали

	
	не выдержали


4.3. Проведены гидравлические испытания внутренних систем вентиляции
Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего _____ кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

	V
	дефекты не обнаружены

	
	обнаружены следующие дефекты




Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

	V
	не обнаружены

	
	обнаружены


Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

	V
	отсутствуют

	
	присутствуют


Внутренние системы вентиляции гидравлические испытания

	V
	выдержали

	
	не выдержали


5. Записи о результатах проведенных испытаний в паспорт теплового пункта и (или) теплопотребляющей установки

	V
	внесены

	
	не внесены


Заключение
Тепловые энергоустановки в составе:

	V
	трубопроводы тепловых сетей

	V
	участки тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности 

	V
	оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов

	V
	внутренние системы теплопотребления


гидравлические испытания ВЫДЕРЖАЛИ // НЕ ВЫДЕРЖАЛИ
и ГОТОВЫ // НЕ ГОТОВЫ к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг.
	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 10
к постановлению 
администрации 
Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
АКТ
о проведении проверки работоспособности 

автоматических регуляторов
____________________________


                                   «___»___________202__г.

  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,
1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

	V
	проведена

	
	система ГВС отсутствует


Автоматические регуляторы систем ГВС Марка, количество, параметры настройки

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через 
тепловой пункт

	
	индивидуальный тепловой пункт отсутствует

	V
	регуляторы давления теплоносителя на системы отопления

	V
	регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления

	V
	регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС

	V
	регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС

	V
	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт


2.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления
Марка, количество, параметры настройки.
	V
	в наличии согласно проекту, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	70-85

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	10-25

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	отсутствует


2.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления
Марка, количество, параметры настройки

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	70-85

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	10-25

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	отсутствует


2.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС
Марка, количество, параметры настройки

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	70-85

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	10-25

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	отсутствует


2.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС
Марка, количество, параметры настройки

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	70-85

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	10-25

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	отсутствует


2.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт
Марка, количество, параметры настройки

	V
	в наличии согласно проекту, работоспособны

	
	не работоспособны

	
	установлены не в полном объеме

	
	отсутствуют


Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

	Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %
	70-85

	Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %
	10-25

	При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы
	отсутствует


Заключение
Автоматические регуляторы 
	V
	обеспечивают

	
	не обеспечивают


автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 11
к постановлению 

администрации 
Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
____
АКТ
осмотра на предмет наличия не санкционированных врезок
____________________________


                                 «___»__________202__г.

  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды

	V
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


2. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках

	V
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


3. Несанкционированные врезки для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды

	V
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


4. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией

	V
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


5. Отступления от проектного решения

	V
	отсутствуют

	
	в наличии, устранить нарушение в срок до


Заключение
В результате осмотра выявлено

	V
	отсутствие

	
	наличие 


несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 12
к постановлению 
администрации 
Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
АКТ № ___

проверки технической готовности теплопотребляющей

энергоустановки объекта к отопительному периоду 2026-2027 гг.
____________________________


                              «___»_____________202__г.

   (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Единая теплоснабжающая организация _____________________________________________,

                                                                                                        (наименование ЕТО)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
а также Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
_______________________________________

                                    (управляющая организация)
Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

	№ п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	


В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила техническую готовность к работе в отопительном периоде: 

	
	Объект проверки технически готов к отопительному периоду

	
	

	V
	Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии 

	
	устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией

	
	

	
	Объект проверки технически не готов к отопительному периоду


Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. от ___________ № ___, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.
	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель потребителя
	
	

	________________________________________

(должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» ________ 202_ г.____________________________________________________________

                                          (подпись, Ф.И.О. руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации

Приложение
к акту проверки технической
готовности объекта

от ____________ № ____
	№ п/п
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата

устранения
замечаний

	1.
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2.
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	

	3.
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий 
по их внедрению
	
	
	

	4.
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5.
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	

	6.
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7.
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции 
в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	
	
	

	8.
	Наличие и работоспособность приборов учета
	
	
	

	9.
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	10.
	Работоспособность защиты систем потребления
	
	
	

	11.
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности
	
	
	

	12.
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией
	
	
	

	13.
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	

	14.
	Проведение испытания оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность 
и прочность
	
	
	

	15.
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий
	
	Категория надежности – первая // вторая // третья
	

	16.
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	


	Потребитель
	
	

	_______________________________________

(должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 13
к постановлению
администрации Александровского муниципального округа 

  от 07.04.2026 № 417
_______________
АКТ
осмотра приборов учета
____________________________


                              «___»____________202__г.

  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,

                                                                                                (адрес объекта)
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет периодической проверки узла учета (выполнение требований с п. 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности

ОДПУ установлены на системах (трубопроводах)

	V
	ЦО

	V
	ГВС

	V
	магистральный теплоноситель на ИТП

	
	теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе 


1. Монтаж составных частей ОДПУ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета

	V
	соответствует

	
	не соответствует


2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

	V
	в наличии

	
	отсутствуют


3. Характеристики средств измерений указанным в паспортных данных узла учета

	V
	соответствуют

	
	не соответствуют


4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и

гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения

	V
	соответствуют

	
	не соответствуют


5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией

	V
	подтверждается

	
	не подтверждается


6. Узел учета

	
	работоспособен

	
	

	V
	не работоспособен по причинам: 

	
	отсутствие результатов измерений

	
	несанкционированное вмешательство в работу узла учета

	
	нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей

	
	механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета

	V
	наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета

	
	истечение срока поверки любого из приборов (датчиков)

	
	работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода


Заключение
В результате осмотра установлено, что узел учета тепловой энергии (ОДПУ)

	V
	готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета

	
	не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета


	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 14
к постановлению 
администрации Александровского муниципального округа 

  от 07.04.2026 № 417
АКТ
осмотра контрольно-измерительных приборов
____________________________


                               «___»____________202__г.

   (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,

                                                                                                (адрес объекта)
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

Манометры показывающие марка 

(зав. № ……………, ……………………., ………………………., ……………)

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

	V
	установлены

	
	не установлены


2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

	V
	в наличии

	
	отсутствуют


3. Предел рабочего давления во 2/3 шкалы

	V
	находится

	
	не находится


4. На шкале манометра красная черта, указывающая рабочее давление / металлическая пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра

	V
	в наличии

	
	отсутствует


5. Манометры

	
	работоспособны

	
	

	V
	не работоспособны по причинам: 

	
	отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки

	V
	просрочен срок проверки

	V
	стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора

	
	разбито стекло или имеются повреждения, которые смогут отразиться на правильности его показаний


Термометры расширения (технические стеклянные ртутные, спиртовые// биметаллические) марка …………….

(зав. № ……………, ……………………., ………………………., ……………)

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

	V
	установлены

	
	не установлены


2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

	V
	в наличии

	
	отсутствуют


3. Шкала термометра диапазону измерений параметров, допускаемых 
температурным графиком

	V
	соответствует

	
	не соответствует


4. Термометры

	
	работоспособны

	
	

	V
	не работоспособны по причинам: 

	
	имеются механические повреждения

	V
	имеются дефекты, влияющие на точность показаний или затрудняющие отсчет температуры по шкале


Заключение
В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

	V
	готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров

	
	не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров


	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	
	
	

	Представитель ТСО по доверенности
	
	

	________________________________________

                    (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)


Приложение 15
к постановлению 
администрации Александровского муниципального округа 

от 07.04.2026 № 417
АКТ
осмотра теплового контура здания
____________________________


                               «___»____________202__г.

  (муниципальное образование Пермского края)                                                                                                                  (дата)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________ 
______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

                                                                    (наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)
Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

                                                                          (теплопотребляющая установка)  
_______________________________________________________________________________,
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания

1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)
	V
	выполнено

	
	не выполнено


2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол
	V
	выполнено

	
	не выполнено


3. Утепление фасада здания
	V
	выполнено

	
	не выполнено


4. Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода, обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, восстановление работоспособности дренажа
	V
	выполнено

	
	не выполнено


Заключение
В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания

	V
	соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда

	
	не соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда

	Потребитель
	
	

	_______________________________________

                     (должность ответственного лица)                                                                      
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	Представитель ЕТО
	
	

	________________________________________

                        (должность ответственного лица)
	________________

              (подпись)
	________________

              (Ф.И.О.)

	Представитель ТСО по доверенности
	
	


Рассылка: дело, отдел ЖКХ, члены комиссии, управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, управление образования, отдел культуры, ГБУЗ ПК «Краевая больница имени академика Вагнера Е.А.» в г. Березники, ГБУ ПК «Губахинский психоневрологический интернат» - Александровский филиал, сайт АМО, прокуратура.
	Согласовано:

Заместители главы

администрации
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Другие заинтересованные

лица

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
Юридический отдел

_______________________

Руководитель аппарата

_______________________

Исполнитель:

_______________________
Отметка о проведении ОРВ

(заполняется исполнителем):

______________________________________________

(приводятся дата и номер заключения Экспертного совета либо указывается, что ОРВ не подлежит)

Отпечатано 

в отделе орг. работы и делопроизводства

________________________
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